西门子PrismaMR磁共振机维保采购更正公告（第一次）
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350101]FJSXH[GK]2026001 
原公告的采购项目名称：西门子PrismaMR磁共振机维保 
首次公告日期：2026年06月15日
二、更正信息：
更正事项：采购文件和采购公告
更正原因：更正采购文件和采购公告
更正内容：
原公告的投标文件提交截止时间：2026-07-06 09:30:00，更正为：2026-07-28 09:00:00。
原公告的开标时间：2026-07-06 09:30:00，更正为：2026-07-28 09:00:00。
1、原招标文件第四章 资格审查与评标“7.2评标标准”的“技术项第7项”原为：

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	7.MR工程师
	4.00
	是
	投标人拟配备全职的、经原厂认证合格的MR工程师，由评标委员会进行评分： 工程师人数为2名的得1分；人数在2名的基础上，每再增加1名得1分。 注：所提供的人员应为投标人的在职人员，须提供工程师证书复印件、投标截止时间前六个月中任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳社会保险凭据复印件。


现更正为以下内容：
	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	7.MR工程师
	4.00
	是
	投标人投入的人员在满足招标文件的基础上(维修工程师2名)，另配备全职的、须持有制造商颁发的培训认证证书，或由国家认可的医疗设备维修培训资质证书（电子类、生物医学类或相关专业职称证书）,由评标委员会进行评分：工程师人数在2名的基础上，再增加1名的得2分，满分4分。 注：所提供的人员应为投标人的在职人员，须提供制造商培训证书或人力资源和社会保障厅（部）颁发的职称证书、投标截止时间前六个月中任意一个月（不含投标截止时间的当月）投标人为其缴纳社会保险凭据复印件。




2、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“2、维修与服务时效”的第2.3项原为：
【重点技术指标项2】▲2.3、投标人需具备远程诊断能力，可以通过软件进行远程查看错误；（须提供远程诊断打开设备错误代码查看界面截图，截图上需有投标人使用今日相机所拍摄的位置信息，位置需显示为投标人营业执照上地址，误差不能超过1公里）
现更正为以下内容：
【重点技术指标项2】▲2.3、投标人需具备远程诊断能力，可以通过软件进行远程查看错误，为确保故障处理的及时性，投标人须承诺在收到采购人诊断请求后，5分钟内做出响应，并启动远程排查流程。（须提供远程诊断打开设备错误代码查看界面截图，及响应时效承诺函。）
3、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“2、维修与服务时效”的第2.4项原为：
【评审指标项3】2.4、建立数字化设备维修档案，详细记录每一次故障维修，配件更换、巡检情况，每季度向采购人提交维保报告，年度提交完整维保总结报告。（须提供数字化档案加工管理软件著作权证书）
现更正为以下内容：
【评审指标项3】2.4、建立数字化设备维修档案，详细记录每一次故障维修，配件更换、巡检情况，每季度向采购人提交维保报告，年度提交完整维保总结报告。
4、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“2、维修与服务时效”的第2.5项原为：
【重点技术指标项3】▲2.5、投标人应具有医疗设备专用维修台、专用电烙铁等专用医疗设备维修工具，适用于西门子MR等大型医疗设备部件级维修与检测，并且能采用专利结构设计，具备防静电、防震动、多功能集成检修平台，电烙铁应采用专利温控与防静电结构，适用于医疗影像设备精密电子部件维修，温度控制精准、漏电保护可靠、焊接稳定性强。（须提供产品相关知识产权证明文件或合法授权文件）
现更正为以下内容：
【重点技术指标项3】▲2.5、投标人应具备医疗设备部件级维修或更换能力，（二者任选其一）具体如下：
① 若投标人具备部件级维修能力，应配备适用于西门子MR等大型医疗设备的专用维修工具，至少包括：医疗设备专用维修台（具备防静电、防震动、多功能集成检修功能）及专用电烙铁（采用温控与防静电结构，温度控制精准、漏电保护可靠、焊接稳定性强），适用于医疗影像设备精密电子部件维修与检测，须提供上述维修工具的产品相关知识产权证明文件或合法授权文件。
② 若投标人具备更换能力，则须承诺其更换部件能达到原厂标准，并确保更换后设备性能达到临床使用标准。(须提供承诺函，格式自拟）
5、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“三、磁共振兼容性消毒仪”的第2项原为：
【评审指标项15】2、基本参数：灯管≥2根，单灯照射强度≥158.8uw/cm2
现更正为以下内容：
【评审指标项15】2、基本参数：灯管≥2根，单灯照射强度≥158uw/cm2
1、 原招标文件第五章 二、技术和服务要求“三、磁共振兼容性消毒仪”的第5项原为：
【评审指标项18】5、定时设置：通过智能控制管理技术，可在操作平台自定义设置消毒启动及关停时间。（须提供智能集控管理技术软著文件）
现更正为以下内容：
【评审指标项18】5、定时设置：通过智能控制管理技术，可在操作平台自定义设置消毒启动及关停时间。
6、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“三、磁共振兼容性消毒仪”的第6项原为：
【重点技术指标项4】▲6、面板控制：控制面板具备全自动控制系统，可数字化显示日期、时间及开关状态，根据设置自动完成消毒时间点控制。（须提供软件技术软著证明文件）
现更正为以下内容：
【重点技术指标项4】▲6、面板控制：控制面板具备全自动控制系统，可数字化显示日期、时间及开关状态，根据设置自动完成消毒时间点控制。
7、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“三、磁共振兼容性消毒仪”的第7项原为：
【重点技术指标项5】▲7、远程遥控启动：内置权限管理及远程管理软件，通过开放权限远程管理操作，一键开关机、快速定时等，避免操作人员和紫外线直接接触。（须提供软件技术软著证明文件）
现更正为以下内容：
【重点技术指标项5】▲7、远程遥控启动：内置权限管理及远程管理软件，通过开放权限远程管理操作，一键开关机、快速定时等，避免操作人员和紫外线直接接触。
8、原招标文件第五章 二、技术和服务要求“三、磁共振兼容性消毒仪”的第9项原为：
【重点技术指标项6】▲9、运行状态监控：设备具备运行状态监控系统，可监控设备运行状态。（须提供软件技术软著证明文件）
现更正为以下内容：
【重点技术指标项6】▲9、运行状态监控：设备具备运行状态监控系统，可监控设备运行状态。
其他内容不变
更正日期：2026年7月10日
三、其他补充事项
/
[bookmark: _GoBack]四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：福建省福州结核病防治院
地址：福州市仓山区福湾路湖边2号
联系方式：0591-83568857
2.采购代理机构信息
名称：福建省翔晖招标有限公司
地址：杨桥中路236号永富楼二层房屋
联系方式：0591-87385992
3.项目联系方式
项目联系人：周华玲
电话：0591-87385992
福建省翔晖招标有限公司
2026年07月10日

