**福建省福州结核病**

**防治院**

**公开招标文件**

**院内招标：（2021）福肺招字第11号02**

**项目名称：6座封闭型电瓶车采购项目**

**采购人：福建省福州结核病防治院**

**二0二一年十一月**

**一、公开招标**

福建省福州结核病防治院对6座封闭型电瓶车采购项目进行院内公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商前来参加投标。

1.报名时间：**2021年11月24日至2021年12月1日16:00（北京时间）。**

2.递交投标文件截止时间：**2021年12月1日09:30（北京时间）**。超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件开标后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按公开招标文件要求密封的投标文件均不予接受。

3.评标开始时间：**2021年12月1日09:30（北京时间）**。

4.评标地点：福建省福州结核病防治院门诊四楼会议室。

5.供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福州结核病防治院门诊四楼后勤保障处，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

6.有关本项目的信息（包括招标文件若有修改补充），在福建省福州结核病防治院院内网、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

**投标文件壹正壹副**。

联系人：吴老师 0591-62627210（后勤保障处）。

**二、供应商须知**

**1.资格标准：**

凡有能力提供本招标文件所述货物，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。

**2.采购方式：院内公开招标**

2.1采购方组织的院内公开招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用**最低价中标法**进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且管理费评审价最高的原则确定成交供应商。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建省福州结核病防治院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3签订合同、付款方式：

2.3.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.3.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.3.3付款方式：中标人需提供合法有效的全额含税发票、培训证明、验收合格证

明后支付全额款的90%，其余10%待项目验收合格满一年后一次性付清。

**三、招标内容及要求**

一、项目概况：6座封闭型电瓶车1辆

二、资质要求：

2.1具有独立法人资格。

2.2凡有能力提供本招标文件所述服务，具备本招标文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

三、本项目招标控制价采用5万元/辆，投标报价高于控制价的，视为无效投标。

四、采购内容：电瓶车1辆

1、车辆参数配置

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 器 系 统 | 电控 | 交流控制器 | | | |
| 电池 | 6V200AH/只，8只/48V 免维护电池 | | | |
| 电机 | ≥5KW交流电机 | | | |
| 充电机 | 便携式智能化充电机 | | | |
| 充电时间 | 8-10小时（放电率为80%） | | | |
| 车 身 配 置 | 车身基本颜色 | 白蓝相间 | | | |
| 座椅 | 前两排为两个单座椅，后排为连排矮靠背座椅 | | | |
| 车体 | 钢制车架＋玻璃钢外壳 | | | |
| 仪表 | 液晶多功能仪表，聚氨脂方向盘，前进后退开关 | | | |
| 后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | | | |
| 灯光及信号 | 前照灯，前后转向灯，后尾灯，电喇叭及倒车蜂鸣器 | | | |
| 音响 | 豪华警灯，扬声器，喊话器 | | | |
| 车架 | 微型汽车底盘优化，高强度钢结构件 | | | |
| 底 盘 | 动力传动系统 | 无级调速系统 | | | |
| 转向系统 | 齿轮齿条转向器，电动方向助力 | | | |
| 前桥及悬挂 | 独立悬挂＋筒式液压减震 | | | |
| 后桥及悬挂 | 整体式后桥，带主减速及差速器，钢板弹簧非独立悬挂+筒式液压减震 | | | |
| 制动系统 | 前蝶后鼓式双回路液压制动，脚踩式驻车制动装置 | | | |
| 轮胎 | 钢轮毂/145R12C 真空子午线胎 | | | |
| 技术参数 | 额定乘员 | | 6人 | 最小离地间隙 | ≥150mm |
| 外形尺寸长\*宽\*高 | | 3900×1440×1900mm（±20cm) | 制动距离 | ≤6m |
| 整车装备质量 | | ≥860kg | 充电输入电压 | 220v |
| 整车载荷 | | ≥500kg | 最大行驶速度 | ≤30km/h |
| 前、后轮距 | | 1140/1140mm | 续驶里程（空） | ≥90km(平路空载) |
| 轴距 | | ≥2850mm | 最大爬坡度 | ≥15% |
| 最小转弯半径 | | 6m |  |  |

2、其他事项

2.1、安装和调试

1）由中标方负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试、试运行，经最终验收合格后，交付采购人使用。

2）中标方负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2.2、验收标准

所有货物按国家或行业标准、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检。

2.3、验收

1）中标方与采购人按国家或行业验收标准、招标文件及合同相关条款要求一同对货物进行验收。若发现不符合国家或行业验收标准及合同相关条款要求的需立即进行改换，并通过最终验收。拒不改换的，采购人有权拒收货物。货物最终验收后三个月内如发现货物质量问题，中标方应在24小时内书面同意无条件免费更换货物。验收过程中产生的相关费用由中标方承担。

2）安装、调试结束后，实行现场验收，由中标人负责并会同采购人及有关部门或专家进行最终验收。中标人提供的技术资料应能满足确保系统正常运行所需的管理，运营及维护等有关的全套技术文件。

2.4、售后服务要求

1）中标方应对所供货物提供1年的免费保修，终身维护，免费质保期自验收签名之日起计算。质保期内，须按合同条款提供免费服务，货物验收后非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。

2）在质量保证期内的货物运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后24小时内应派遣工程师到达故障现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且在到达故障现场48小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。

3）质保期结束后，中标方仍应对货物提供终身维修服务，中标方有责任自行维护或指 定有能力的代 理人对货物在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

4）投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

5）质量保证期结束以后，投标人仍需提供优质服务，进行定期维护与修理，并仅收取成本费（包括零配件），投标人在投标文件中必须明确承诺。

2.5.培训

中标人应免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行专业现场培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

1. 成交通知：公开招标结果将在福建省福州结核病防治院院内网、院外网的公告栏目内公示，公示期满无异议后，由采购人向中标人授予中标通知书。

**四、投标文件的要求**

**（包含但不限于以下要求）**

**供应商投标文件为一正一副，同时必须满足以下要求，否则视为无效投标。**

1. 报价表（详见投标文件）；
2. 服务方案（包含但不限于：产品的实拍图、性能参数、功能和服务保障能力等）；
3. 法定代表人授权委托书原件并加盖公章(投标代表是法定代表人的无需提供)；
4. 法定代表人及投标代表的有效身份证复印件；
5. 供应商有效期内营业执照复印件；
6. 服务承诺；
7. 无违法记录的书面声明；

8.供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写；

（2）正本的每一页须加盖公章，以上材料须装订成册并密封。

**五、报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称：电瓶车采购项目（数量：1辆6座） | | |
|  | 控制价 | 报价 |
| 电瓶车（6座） | 5万元/辆 |  |
| 备注：本项目报价为包干价，含人工、税费等一切相关费用； | | |

采购人不接受中标人任何因遗漏报价而产生的费用追加，因中标人违反国家有关的法律、法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

**法定代表人身份证明书（格式）**

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电 传：

网 址：

邮政编码：

**法定代表人授权委托书（格式）**

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 法定代表人签名：

职 务： 职 务：

供应商公章：